# Kontrollplan – enkel åtgärd

För enkel åtgärd utan kontrollansvarig

Adress: Fastighet:

Byggherre:

Åtgärd:

### Kontroller

*Instruktion: Välj ut 1-3 punkter som är relevanta för ditt projekt, ta bort övriga.*

* Inga särskilda kontroller krävs för åtgärden.
* Bärande delar är dimensionerade enligt gällande konstruktionsregler och snözon.
* Byggmaterialet har skyddats för regn och fukt under byggtiden.
* Balkongräcke är utfört barnsäkert och icke-klättringsbart.
* Glasytor närmare golvet än 60 cm är utförda i säkerhetsglas.
* Åtgärden är utförd enligt brandskyddsbeskrivningen och uppfyller klass EI30/EI60
* Besiktningsprotokoll från SSR-godkänd installationsbesiktning ska lämnas tillsammans med begäran om slutbesked.
* Åtgärden är utförd varsamt och med material lämpliga för byggnadens kulturvärde. Foton av resultatet ska lämnas tillsammans med begäran om slutbesked.

### Anmälningar

Följande anmälningar ska göras till byggnadsnämnden:

* När arbetet slutförs – begäran om slutbesked

### Arbetsplatsbesök

Arbetsplatsbesök behövs inte eftersom det är en liten och enkel åtgärd.

### Farligt avfall

Åtgärden bedöms inte komma att ge upphov till något farligt avfall. Om det ändå uppkommer ska uppgift om detta samt hur det ska tas omhand lämnas in till din handläggare omgående.

Begäran om slutbesked fylls i och lämnas in efter att åtgärderna har slutförts.

### Begäran om slutbesked

Jag intygar att åtgärderna har utförts i enlighet med alla krav som gäller enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och beslut om kompletterande villkor.

Ort och datum Underskrift